2 Digitálna účastnícka prípojka VDSL2
2.9 Delenie frekvenčného pásma

Pri VDSL2 je situácia ešte o trochu zložitejšia. Prípojka VDSL2 musí umožniť poskytovať služby, ktoré vyžadujú nielen asymetrické ale aj symetrické dátové prenosy. Z tohto dôvodu je nutné frekvenčné subpásma ešte ďalej rozdeliť na menšie časti a tieto časti vzájomne postupne striedať tak, aby sa docielili požadované rýchlosti dátových prenosov v obidvoch smeroch pri zohľadnení rastúceho útlmu prenosovej cesty. Spôsob striedania a šírku jednotlivých frekvenčných subpásiem určuje takzvaný frekvenčný plán. Subpásma pre zostupný smer prenosu (downstream) sa označujú a číslujú ako: D1, D2, D3, D4. Subpásma pre vzostupný smer prenosu (upstream) sa označujú a číslujú ako: US0, US1, US2, US3, US4.

Pre prípojku VDSL2 existujú dva hlavné frekvenčné plány, ktoré vychádzajú z plánov pre prípojku VDSL. Plán označovaný ako 998 je vhodný pre asymetrické dátové prenosy. Plán označovaný ako 997 je vhodný pre služby, ktoré vyžadujú symetrické dátové prenosy.

Obrázok ilustruje spôsob využívania frekvenčného pásma prípojky ADSL2+over ISDN a prípojky VDSL2 pracujúcej v pásme do 17 MHz s frekvenčným plánom 998ADE17.