1 Telekomunikačná sieť a digitálne účastnícke prípojky
1.4 Hybridná prístupová sieť

V dnešnej dobe je nutné poskytovať koncovým účastníkom aj nové služby nie iba telefónnu službu. Predovšetkým sa jedná o vysokorýchlostný prenos dát a prístup do celosvetovej siete Internet, prenos televízneho a video signálu. Možnosti využitia metalickej prístupovej siete sa však v dnešnej dobe blížia svojim limitom. Fyzikálne parametre symetrického páru (útlm, skupinová rýchlosť šírenia, presluchové väzby a pod.) výrazne obmedzujú prenosové parametre ako je prenosová rýchlosť a bránia jej ďalšiemu zvyšovaniu. Riešenie tejto situácie spočíva v nahradení symetrických párov v prístupovej sieti optickými vláknami. S ohľadom na zvyčajnú topológiu prístupovej siete je toto riešenie príliš finančne náročné. Preto sa výmena metalických párov za optické vlákna uskutočňuje postupne od sieťového uzla poskytovateľa pripojení smerom ku koncovému účastníkovi. Takéto prístupové siete sa označujú skratkou FTTx (Fiber to the x), kde písmeno x je zástupným znakom, ktorý označuje miesto ukončenia optického vlákna. Hlavné typy sietí FTTx sú:

- FTTH – Home (vlákno až do domu),
- FTTO – Office (do kancelárie, firemné priestory),
- FTTB – Building (do budovy),
- FTTC, FTTCab – Curb, Cabinet (do miestneho rozvádzača – chodník, stĺp) s dĺžkou metalického vedenia do 300 m,
- FTTN – Node (do lokálneho prípojného bodu – pouličný rozvádzač, stĺp) s dĺžkou metalického vedenia nad 300 m,
- FTTEx – Exchange (do miestnej digitálnej ústredne),
- FTTdb – Distribution Point (do distribučného uzla).

Príklad metalickej prístupovej siete, hybridnej prístupovej siete FTTCab a plne optickej prístupovej siete.