2 Digitálna účastnícka prípojka VDSL2
2.14 Prenosový reťazec prípojky VDSL2

Kompletná architektúra siete pre vysokorýchlostné dátové prenosy a prístup k sieti Internet prostredníctvom prípojok xDSL je zobrazená na obrázku.

Prenosový reťazec prípojky VDSL2.

Architektúru siete je možné všeobecne rozdeliť na tri časti:

- účastnícka sieť CPN (Customer Premises Network),
- poskytovateľ pripojení NAP (Network Access Provider),
- poskytovateľ služieb NSP (Network Service Provider).

Výrazným rysom uvedenej koncepcie je rozdelenie na poskytovateľa pripojení a poskytovateľa služieb. Obidve úlohy môže plniť jediný subjekt, ale v súvislosti s rôznorodosťou služieb a konkurenčným prostredím v telekomunikáciách je účelné úlohy oddeľovať.

Do pojmu účastnícka sieť je možné zahrnúť všetko, čo nadväzuje na ukončujúci bod siete poskytovateľa pripojení (obvykle telekomunikačnú zásuvku), t.j. koncové zariadenia, terminály, miestne dátové rozvody a lokálne siete LAN.

Poskytovateľ pripojení NAP prevádzkuje technológiu pre fyzický prenos signálov od účastníkov k telekomunikačným uzlom. V prípade prípojok VDSL2 je NAP tvorený metalickými symetrickými pármi (kovovým vedením), ktoré vedú od CPN a sú ukončené v prístupových multiplexoroch DSLAM. Multiplexory pripája poskytovateľ pripojení na svoju vlastnú chrbticovú sieť, z ktorej existuje nadväznosť na poskytovateľa služieb.

Zdroje dát, ktoré sa prenášajú cez NAP sa nachádzajú v sieti poskytovateľa služieb NSP. Môže sa napríklad jednať iba o jednu spoločnosť, typicky spoločnosť prevádzkujúcu archív TV relácií alebo môže byť NSP tvorené de facto celosvetovou sieťou Internet.