2 Digitálna účastnícka prípojka VDSL2
2.12 Masky spektrálnej výkonovej hustoty pre plány 997

Doteraz sme sa zoznámili s definovanými profilmi prípojky VDSL2 a s definovanými frekvenčnými plánmi. Frekvenčné plány určujú aké frekvencie sa môžu využívať pre downstream alebo upstream. Na úplnú definíciu vysielacích parametrov je ale ešte nutné určiť maximálne úrovne výkonu vysielaného signálu. Definovanie výkonovej úrovne sa deje prostredníctvom masiek spektrálnej výkonovej hustoty PSD. Maska predstavuje najvyššie hodnoty výkonu vysielaného signálu na konkrétnej frekvencii.

Masky PSD korešpondujú s konkrétnym frekvenčným plánom. V tabuľke sú uvedené ich základné parametre. Okrem úrovní vysielaného signálu sa jednotlivé masky odlišujú aj napríklad využívaním alebo nevyužívaním upstream pásma US0. Na obrázku je uvedený priebeh masky 997E17-M2x-A. Parametre ostatných masiek pre Európu sú uvedené v príslušnej prílohe odporúčania ITU-T G.993.2.

Základné parametre masiek PSD pre frekvenčné plány 997.
Krátke meno | Dlhé meno | Využitie pásma US0 | Horná medzná frekvencia pre upstream alebo downstream [kHz]
B7-1 | 997-M1c-A-7 | A | 7050
B7-3 | 997-M1x-M | M | 12000
B7-7 | HPE17-M1-NUS0 | N/A | 17664
B7-8 | HPE30-M1-MUS0 | N/A | 30000
B7-9 | 997E17-M2x-A | A | 17664
B7-10 | 997E30-M2x-MUS0 | N/A | 30000

Pre upstream pásmo US0 platia u jednotlivých masiek nasledujúce podmienky:

A – korešponduje s prílohou A v odporúčaní ITU-T G.992.5,

M – korešponduje s prílohou M v odporúčaní ITU-T G.993.2 alebo G.992.5,

N/A – pásmo US0 nie je využívané pre prenos dát.

Maska PSD 997E17-M2x-A s vyznačenými smermi prenosu.