3 Vysokorýchlostné prípojky podľa štandardu G.fast
3.2 Využitie fantómových okruhov

Fantómové okruhy sa v minulosti používali pri diaľkových telefónnych vedeniach na zvýšenie prenosovej kapacity. Princípom je naviazanie signálu do stredu transformátora dvoch vedení a tým vytvorenie ďalšieho okruhu. Využitie tohto princípu je obmedzené smerom k narastajúcej frekvencii nemožnosťou precízneho vyváženia symetrizačných transformátorov a narastajúcimi presluchmi medzi základnými okruhmi a fantómovým okruhom. Uvedené javy je možné eliminovať potlačovaním presluchov pomocou modulácie VDMT a tým dosiahnuť napr. sumárnu rýchlosť až takmer 500 Mbit/s v každom zo smerov na dĺžke kábla 400 m.

Princíp fantómového okruhu

Prenosové rýchlosti pre vysokorýchlostné systémy xDSL modelované na kábli s dĺžkou 400 m
Modelovanie pri dĺžke kábla 400 m | Frekvenčný plán VDSL2 do 17 MHz | Frekvenčný plán VDSL2 do 30 MHz
downstream [Mbit/s] | upstream [Mbit/s] | downstream [Mbit/s] | upstream [Mbit/s]
2 vedenia plus fantóm | 150 | 67 | 176 | 80
2 vedenia | 166 | 92 | 226 | 118
2 vedenia plus fantóm s potlačovaním presluchov | 382 | 243 | 493 | 449

Okrem fantómových okruhov je možné realizovať ešte tzv. superfantóm pomocou 4 vedení. Tak je možné získať celkovo 7 okruhov: 4 základné, 2 fantómové a medzi nimi jeden superfantóm.

Okrem fantómových okruhov sa realizovali pokusy s prenosom v tzv. súhlasnom móde, kedy sú jednotlivé vodiče párov brány ako samostatné prenosové cesty. Vznikajúce silné presluchy je možné kompenzovať použitím VDMT modulácie. Týmto riešením sa ale pripravíme o výhodu symetrických vedení, t.j. značnej odolnosti proti okolitému rušeniu. Z dôvodu značného vzájomného rušenia medzi vedeniami a okolím sa preto tento spôsob prakticky neujal.