2 Digitálna účastnícka prípojka VDSL2
2.4 Režimy prenosu dát koncového účastníka

Bloky TPS-TC sú vo vrstvovom modeli najbližšie k účastníkovi a zodpovedajú svojou funkcionalitou požiadavkám typu dátových prenosov koncového účastníka. V súčasných prípojkách VDSL2 podporuje blok TPS-TC tri režimy prenosu dát:

- Synchrónny režim STM (Synchronous Transfer Mode). V tomto režime pracujú všetky koncové zariadenia v časti prístupovej siete synchrónne v závislosti na DSLAM. Synchrónnosť znamená, že dátové prenosy v smere upstream a downstream sa uskutočňujú vo všetkých koncových zariadeniach v rovnakom čase. Výhodou tohto spôsobu prenosu je výrazné obmedzenie rušenia presluchom na blízkom konci.
- Asynchrónny režim ATM (Asynchronous Transfer Mode). Tento spôsob prenosu zabezpečuje spätnú kompatibilitu s existujúcimi prípojkami ADSL (tzv. duálne VTU-R môže pracovať proti ADSL DSLAM). Pre prenos dát sa využívajú bunky s konštantnou veľkosťou 53 bajtov, ktoré sa podľa druhu prenášaného obsahu vkladajú do virtuálnej cesty a kanálu s príslušnými identifikátormi VPI (Virtual Path Identifier) a VCI (Virtual Channel Identifier).
- Paketový režim PTM (Packet Transfer Mode) je určený pre efektívnejší prenos tokov, v ktorých sú dáta účastníka zapúzdrované do paketov alebo rámcov. Typicky sa jedná o Ethernetové rámce, rámce protokolu PPP (Point-to-Point Protocol) či pakety MPLS (MultiProtocol Label Switching). Režim PTM je založený na štandardoch známych ako Ethernet in the First-Mile podľa IEEE 802.3ah. Konkrétne na riešení pre metalické prístupové siete vychádzajúce z 10-PASS-TS.

Prípojka VDSL2 môže nad fyzickou vrstvou podporovať viac nezávislých dátových kanálov a aj viac služieb, ktoré majú odlišné nároky na kvalitu služby. Typicky sa to môže týkať video prenosov, ktoré musia mať prioritu pred prenosmi s bežnými dátami. Dáta týchto služieb sú prenášané dvomi nezávislými cestami (Latency Path) s nezávisle nastaviteľnými parametrami ako je hĺbka prekladania a tým aj veľkosť oneskorenia (Dual Latency) a pod.

Kvalita služby je meradlo ako hodnotiť spokojnosť účastníka so službou, za ktorú platí a ktorú mu operátor poskytuje. Hodnotenie služby je pomerne komplikovaný proces. Na hodnotenie sa využívajú rôzne kritériá. Počínajúc napríklad úplne objektívnymi technickými kritériami ako je dosiahnutá prenosová rýchlosť alebo oneskorenie dát pri prenose. Končiac úplne subjektívnymi kritériami ako je prehľadnosť vyúčtovania alebo spokojnosť so zákazníckou podporou.