1 Telekomunikačná sieť a digitálne účastnícke prípojky
1.3 Metalická prístupová sieť

Vo väčšine európskych štátov je prístupová telekomunikačná sieť tvorená symetrickými metalickými pármi. Koncepcia návrhu tejto siete počítala predovšetkým s poskytovaním telefónnych služieb prostredníctvom analógovej telefónnej prípojky POTS (Plain Old Telephone Service) vo frekvenčnom pásme 300 Hz až 3400 Hz (tzv. telefónny kanál) alebo základnej prípojky ISDN-BRA (Integrated Services Digital Network - Basic Rate Access) v pásme do 80 kHz.

Napr. v Českej republike je prístupová sieť najväčšieho telekomunikačného operátora tvorená metalickými káblami, ktorých základným prvkom je krížová štvorka a symetrický pár.

Káble používajú vodiče s medenými jadrami s priemermi 0,4, 0,6 a 0,8 mm s priemerom izolácie max. 1,7 mm a majú vonkajší plášť prevažne z polyetylénu. Káble v úložnom prevedení sú plnené vhodnou plniacou hmotou (gélom), ktorá vytvára ochranu proti vode. Vodiče majú polyetylénovú penovú izoláciu. Káble v samonosnom prevedení (závesné káble) nie sú plnené a používajú plnú polyetylénovú izoláciu. Časť prístupovej siete v ČR však využíva aj historické metalické káble s medenými jadrami s priemermi 0,4, 0,6 a 0,8 mm s izoláciou vzduch-papier.

Prístupové siete ostatných telekomunikačných operátorov sú, v porovnaní so sieťou najväčšieho operátora, relatívne malé a pokrývajú malé geografické územia. Z tohto dôvodu sa v celom tomto module budeme zaoberať parametrami a podmienkami pre prevádzku sieťových prvkov iba v prístupovej sieti najväčšieho operátora.