2 Digitálna účastnícka prípojka VDSL2
2.11 Frekvenčné plány pre asymetrické dátové prenosy

Asymetrické dátové prenosy sa predpokladajú skôr pri domácich účastníkoch, kedy je prenosová rýchlosť v smere downstream podstatne vyššia ako prenosová rýchlosť v opačnom smere.

S ohľadom na počet subpásiem pre smer upstream, by však mala prípojka VDSL2 aj v asymetrickom režime dosahovať vyššie prenosové rýchlosti ako je tomu u staršej prípojky ADSL.

Základný frekvenčný plán 998 sa ďalej delí na:

- 998 – základný frekvenčný plán s obvyklým striedaním pásiem pre zostupný a vzostupný smer prevzatý od prvej generácie prípojky VDSL,
- 998E – frekvenčný plán s obvyklým striedaním pásiem pre zostupný a vzostupný smer predĺžený do 17 MHz respektíve do 30 MHz,
- 998ADE – frekvenčný plán určený pre dátové prenosy s výrazne asymetrickými rýchlosťami.

Príklad parametrov frekvenčného plánu 998ADE pre jednotlivé profily prípojky VDSL2 v Európe.
Profil VDSL2 | Najvyšší využívaný subkanál | Horná medzná frekvencia pre downstream [MHz] | Horná medzná frekvencia pre upstream [MHz]
8a | 1971 | 8,5 | 5,2
8b | 1971 | 8,5 | 5,2
8c | 1971 | 8,5 | 5,2
8d | 1971 | 8,5 | 5,2
12a | 1971 | 8,5 | 12
12b | 1971 | 8,5 | 12
17a | 4095 | 17,664 | 12
30a | 2479 | 24890 | 30

Striedanie jednotlivých pásiem frekvenčných plánov pre asymetrické dátové prenosy.