3 Vysokorýchlostné prípojky podľa štandardu G.fast
3.5 Výhody a nevýhody VDMT

Hlavná výhoda modulačného princípu VDMT už bola spomenutá.

Zmyslom modulačného princípu VDMT je eliminovať rušenie presluchmi a tým docieliť vyššie dosiahnuteľné prenosové rýchlosti prípojok xDSL.

Proces potlačovania presluchov sa nazýva termínom koordinácia. Pri modulácii VDMT tak hovoríme o koordinácii vysielaní jednotlivých prípojok vo zväzku metalického kábla.

Vzhľadom na to, že je možné princípy a parametre prípojok opísať analytickými modelmi, je možné relatívne jednoducho zrátať prínosy modulácie VDMT. V závislosti na počte koordinovaných prípojok sa zvyšuje dosiahnuteľná prenosová rýchlosť sledovanej prípojky. Nasledujúca simulácia bola vykonaná pre prípojku VDSL2 s frekvenčným plánom B8-13, ktorý má šírku pásma až do 30 MHz. Tento frekvenčný plán dovoľuje bežne dosiahnuť prenosové rýchlosti nad 100 Mbit/s. Grafická interpretácia navýšenia prenosovej rýchlosti pre smer upstream a downstream je zobrazená na nasledujúcich obrázkoch.

Pre potreby simulácie bol uvažovaný zväzok metalického kábla s 50 symetrickými pármi s priemerom žíl 0,4 mm (kábel TCEPKPFLE 50×4×0,4 mm). Prínosy koordinácie boli modelované aj v závislosti od dĺžky účastníckej prípojky. Tá sa pohybovala od 0,1 km do 2 km s krokom po 0,1 km. Počet koordinovaných prípojok sa postupne zvyšoval od 0 do 49. Pričom pri päťdesiatej prípojke sledujeme výkonnosť prenosu (dosiahnuteľnú prenosovú rýchlosť). Zväzok metalického kábla je teda prípojkami VDSL2 plne obsadený.

Prínosy koordinácie pre smer upstream a prípojku VDSL2 B8-13.
Prínosy koordinácie pre smer downstream a prípojku VDSL2 B8-13.

Pri analýze prínosov VDMT je možné pre tento modelový prípad vyčítať, že pre dĺžku účastníckeho vedenia 0,5 km je možné bez akejkoľvek koordinácie (plné obsadenie všetkých párov prípojkami xDSL) dosiahnuť v smere downstream prenosové rýchlosti 16,676 Mbit/s. Pokiaľ budeme koordinovať vysielanie našej prípojky a jednej ďalšej prípojky, ktorá spôsobuje najväčší presluch do našej sledovanej prípojky, budeme schopní dosiahnuť prenosové rýchlosti v smere downstream 19,84 Mbit/s. Pokiaľ budeme koordinovať vysielania od piatich okolitých prípojok, dosiahneme 27,960 Mbit/s. Pri koordinácii dvadsiatich siedmich dosiahneme rýchlosť 50,868 Mbit/s. Pokiaľ budeme vykonávať tzv. plnú koordináciu prípojok, dosiahne naša sledovaná prípojka v smere downstream rýchlosť 170,720 Mbit/s. Prínosy VDMT sú tak zrejmé.

Modulácia VDMT má ale aj podstatné nevýhody.

Nevýhodou modulácie VDMT je vysoká výpočtová náročnosť pri koordinácii vysielaní.

Princípom VDMT je upraviť každý aktuálne vysielaný DMT symbol na každom symetrickom páre s ohľadom na aktuálne parametre prenosového prostredia. Je teda zrejmé, že pre plnú koordináciu všetkých prípojok s DMT moduláciou je nutné poznať funkcie popisujúce presluchové väzby medzi všetkými pármi vedení, prenosové funkcie jednotlivých vedení a aktuálne vysielané DMT symboly všetkých koordinovaných prípojok. Pre metalické káble so stovkami symetrických párov bude vykonávanie úplnej koordinácie prevádzky veľmi náročné na výpočty súvisiace s úpravou DMT symbolov a na výpočty súvisiace so získavaním parametrov prenosového prostredia. Je možné vypočítať, že napríklad iba pre 50 prípojok VDSL2 s počtom subkanálov 4096 a modulačnú rýchlosť 4 kBd sa bude musieť každú sekundu vykonať v príslušnom DSLAM (len pri úpravách vysielaných DMT symbolov) 40,960.109 matematických operácií. Ďalší výpočtový výkon je potrebný pri nadväzovaní spojení, kontrole a riadení aktuálnych spojení, atď.

Modulácia VDMT má prínosy iba v situácii, kedy v prenosovom prostredí využívajú všetky systémy DMT moduláciu. Táto podmienka vyplýva zo samotného princípu VDMT.