2 Digitálna účastnícka prípojka VDSL2
2.8 Profily prípojky VDSL2

Bolo už spomenuté, že navýšenie prenosových rýchlostí sa docielilo rozšírením využívaného frekvenčného pásma. Rozšírenie pásma ale znižuje maximálnu dĺžku účastníckeho vedenia, pretože dochádza k nárastu útlmu metalickej prenosovej cesty na vyšších frekvenciách. Preto sa s ohľadom na rozdielnosti v prístupových sieťach jednotlivých regiónov (Severná Amerika, Európa, Japonsko), na nutnosť realizovať dátové prenosy rôznych služieb a na ďalšie podmienky pre prípojky VDSL2 stanovila rôzna šírka využívaného frekvenčného pásma tzv. profily VDSL2. Jednotlivé profily sa odlišujú hornou medznou frekvenciou, šírkou subkanála a maximálnym celkovým výkonom vysielaného signálu.

Spoločné parametre profilov prípojky VDSL2 pre Európu.
Profil | Max. výkon v smere downstream [dBm] | Max. výkon v smere upstream [dBm] | Šírka subkanála [kHz] | MBDC [Mbit/s]
8a | +17,5 | +14,5 | 4,3125 | 50
8b | +20,5 | +14,5 | 4,3125 | 50
8c | +11,5 | +14,5 | 4,3125 | 50
8d | +14,5 | +14,5 | 4,3125 | 50
12a | +14,5 | +14,5 | 4,3125 | 68
12b | +14,5 | +14,5 | 4,3125 | 68
17a | +14,5 | +14,5 | 4,3125 | 100
30a | +14,5 | +14,5 | 8,625 | 200

Frekvenčné pásmo ale nie je možné využívať ako jeden celok. Koncový účastník chce prostredníctvom svojho jediného metalického vedenia dáta odosielať aj prijímať. Preto je nutné frekvenčné pásmo rozdeliť aspoň na dve subpásma pre dva smery prenosu. Pre oddelenie smerov prenosu sa využívajú dve základné metódy. Prvou metódou je potlačenie ozvien EC (Echo Cancellation) a druhou frekvenčné delenie FDD.

Prípojka VDSL2 môže využívať iba metódu frekvenčného delenia FDD (Frequency Division Duplex) s vyhradenými pásmami pre obidva smery prenosu a s deliacou frekvenciou medzi pásmami. Vďaka frekvenčnému deleniu je redukovaný vplyv presluchov na blízkom konci NEXT (Near End Cross Talk). Pre túto vlastnosť je preto pre prípojky preferované FDD.

Parameter MBDC (Minimum Bidirectional Net Data Rate) predstavuje minimálnu hodnotu prenosovej rýchlosti, ktorá je definovaná ako súčet prenosových rýchlostí v obidvoch smeroch. Túto hodnotu MBDC musí koncové zariadenie dosiahnuť, aby mohlo byť klasifikované pre použitie v danom frekvenčnom profile. Rýchlosť NDR (Net Data Rate) ponúkaná koncovému účastníkovi nezahŕňa nároky na prenos služobných informácií a bitov záhlavia medzi modemami VDSL2. Užitočná rýchlosť pri prenose používateľských dát však bude ešte nižšia než je hodnota NDR. Časť NDR musí byť využitá napríklad na prenos záhlaví rámcov Ethernet alebo paketov IP.