1 Platná doporučení ITU-T v oblasti optických přenosových systémů
1.1 Doporučení ITU a IEEE pro PON sítě

ITU (International Telecommunication Union) je mezinárodní telekomunikační unie, která publikuje doporučení pro pasivní optické sítě, Passive Optical Networks (PON), včetně pasivních optických sítí s prodlouženým dosahem. Lze rozlišovat celou řadu variant tohoto systému podle útlumové třídy sítě, dosahu, použitých vlnových délek a přenosových rychlostí.

PON - Passive Optical Networks, pasivní optická síť (jeden z hlavních druhů sítě popisovaný v tomto výukovém souboru) je mnohobodová síť, která může být klasifikovaná podle funkcionality prvků pro vyčleňování optických signálů. PON síť používá pasivní prvky (samozřejmě kromě aktivních laserů nebo jiných zdrojů optického záření), kde výkon postupně klesá se vzdáleností od zdroje optického signálu.

Základní doporučení pro aktuální PON sítě – porovnání doporučení IEEE a ITU-T.
Doporučení | 10GEPON, IEEE 802.3av (2009) | EPON, IEEE 802.3ah (2004) | GPON, ITU-T G.984 (2003) | XG-PON, ITU-T G.987 (2010)
Varianty pro přenosovou rychlost | 10G/10G symetrická nebo asymetrická | 1G/1G symetrická | 1,25G/1,25G symetrická, 2,5G/1,2,5G asymetrická, 2,5G/2,5G symetrická | 10G/2,5G asymetrická
Přenosová rychlost na fyzické vrstvě | 10,3125 Gbit/s, 1,25 Gbit/s | 1,25 Gbit/s | 1,24416 Gbit/s, 2,48832 Gbit/s | 9,95328 Gbit/s, 2,48832 Gbit/s
Útlumové třídy | PR10, PRX10, PR20, PRX20, PR30, PRX30 | PX10, PX20 | Třída A, B, B+,C | Třída Nominal 1, 2, Třída Extended 1, 2
Vlnové délky [nm] | Downstream (směr k uživateli) 1575-1580 Upstream (směr od uživatele) 1260-1280 nebo 1260-1360 | Downstream 1480-1500 Upstream 1260-1360 | Downstream 1480-1500 Upstream původně 1260-1360, nově 1290-1330 | Downstream 1575-1580 Upstream 1260-1260
Fyzický dosah [km] | ≤10, ≤20 | ≤10, ≤20 | ≤20 | ≤20 (v budoucnu ≤40)
Max. dělicí poměr | 1:16, 1:32 (v budoucnu 1:64, 1:128) | 1:16, 1:32 | 1:64 (proprietární 1:128) | 1:256