3 Druhy optických sítí, jejich architektura a základní parametry (OTH, FTTx)
3.1 Architektura FTTx

FTTx (Fibre to the …cabinet, curb, building, office, home) – optovláknové přístupové sítě. Sítě FTTO a FTTH představují plně optické řešení. FTTEx, FTTCab, FTTC, FTTB jsou hybridním řešením (kombinujícím optiku a metalickou nebo bezdrátovou infrastrukturu).

### Hybridní řešení

Obecné předpoklady:

- Optická vlákna lze kombinovat se symetrickými páry v případě ADSL2+, VDSL2.
- Optická vlákna lze kombinovat s koaxiálními kabely v případě Cable TV (CATV).
- Signál z optické sítě lze navázat do bezdrátové sítě.

- FTTEx (Fibre to the Exchange) – optická vlákna jsou ukončena v lokální telefonní ústředně, DSLAM multiplexor navazuje signály do stávající metalické infrastruktury xDSL (Digital Subscriber Line). FTTEx je jedním z nejběžnějších řešení, ale je třeba zdůraznit, že se nejedná o plně optické (perspektivní) řešení.
- FTTCab (Fibre to the Cabinet) – optická vlákna jsou ukončena ve venkovním rozbočovači.
- FTTC (Fibre to the Curb) – optická vlákna jsou přivedena ke skupině staveb.
- FTTB (Fibre to the Building) – optická vlákna jsou přivedena k jednotlivým budovám, kde mohou být ukončena uvnitř budov např. v telefonních skřínkách nebo signál se může šířit dál pomocí bezdrátového připojení.

### Plně optická řešení

- FTTO (Fibre to the Office) – optická vlákna jsou ukončena v kanceláři důležitého zákazníka s požadavky na velkou přenosovou kapacitu.
- FTTH (Fibre to the Home) – optická vlákna jsou ukončena v uživatelské zásuvce.