4 Svařování optických vláken a instalace optických přípojek
4.2 Postup

- Lze svářet dvě vlákna o délce alespoň 100 mm (přibližně).
- Za pomocí speciálních kleští je třeba odstranit primární a sekundární ochranu vlákna v délce přibližně 50 mm, po odstranění ochran necháme jádro a plášť nezbytné pro vedení optického paprsku.
  - Kapesníkem s izopropylalkoholem odstraníme zbytky tmelu.
- Takto připravená vlákna je třeba zalomit speciální zalamovačkou, cílem je dosažení plochého a kolmého řezu vlákna.
- Vlákna se umísťují do speciální drážky v zalamovačce, konec vlákna by měl dosahovat konce drážky tak, aby napnuté vlákno bylo zalomeno, v opačném případě se vlákno pouze ohne.
- Vlákno se aretuje speciální klapkou.
  - Pro provedení řezu je třeba odblokovat mechanizmus ve spodní části zalamovačky a zalamovací hrot udeří do vlákna a provede řez. Není správné používat velkou sílu, kvalitní řez je otázkou napnutí vlákna a přesného umístění vlákna do drážky.

Zalamovačka s vláknem připraveným k zalomení.

- Po provedení řezu následuje svaření vláken.
- Konce obou vláken se umísťují do speciálních v-drážek svářečky.
  - Pozn.: ochranné vrstvy vlákna nesmí přesahovat aretovací klapky, respektive vyznačená políčka drážky, v opačném případě bude nastavení polohy vláken zatíženo chybou nastavení úhlu, která vede k nekvalitnímu svaru. Konce vláken by měly být co nejblíže svařovací elektrody, avšak nesmí elektrodu přesahovat. Pokud je poloha vláken správně nastavená, je třeba zavřít aretovací klapky a kryt svářečky.
- Svářečka se zapíná stisknutím tlačítka ‘Set’ – svářečka automaticky upraví polohu vláken, nastaví osy vláken a vzdálenost čelních ploch.

Svářečka s optickými vlákny umístěnými co nejblíže svařovacích elektrod uprostřed; pružinové příchytky je drží na místě.
Automatické nastavení vláken svářečkou a svařená vlákna.

V případě, že je nastavení polohy vláken nebo zalomení vláken špatné, zobrazí svářečka varování a zvukové znamení vyzve k opětovnému zalomení vláken nebo k opětovné manuální úpravě vstupní polohy vláken. V případě, že je nastavení vláken dostatečně dobré, lze zhotovit svar opětovným stisknutím tlačítka ‘Set’. Elektrody aplikují napětí, které optická vlákna svaří.

Vzhled optického svaru s navlečenou ochrannou vrstvou.