8 Kompenzátory disperze pro optovláknové trasy
8.3 PMD – Polarizační vidová disperze

PMD – Polarization Mode Dispersion, polarizační vidová disperze vzniká z důvodu odlišné hodnoty indexu lomu pro různé polarizační složky (polarizace v praxi znamená oscilace vektorů E nebo H podél určitého směru), jinými slovy z důvodu jiné hodnoty indexu lomu pro osu „x” a „y”. Rozlišujeme takzvanou rychlou a pomalou osu. Taková látka je anisotropická. PMD obvykle představuje malé hodnoty v řádu několika pikosekund, nicméně i takové hodnoty mohou představovat problém pro vysokorychlostní přenosové systémy.

Nalezení optimálního řešení je problematické, jelikož PMD je náhodným procesem. Existují speciální korektory disperze, které se nasazují pro správný příjem dat. Pro předcházení problému PMD se používají speciální dvojlomná vlákna, která se vyznačují značnou asymetrií.

PMD v optickém vlákně.