9 Konvergence a upgrade optické sítě
9.1 Konvergence a upgrade optické sítě

Požadavky na větší přenosovou kapacitu a bitovou rychlost vyžadují upgrade optických systémů nebo zprovoznění více systémů na jednom vlákně. Koexistence optických systémů se týká zejména sítí CWDM a DWDM, které mohou sdílet pasivní optickou infrastrukturu.

## „DWDM over CWDM“

- CWDM
  - 8 kanálů x10 Gbit/s - 1470 nm - 1610 nm.
- CWDM/DWDM
  - Nahrazení pátého CWDM kanálu (1550 nm).
  - DWDM s 15x10 Gbit/s kanály s rozestupy 100 GHz.
  - ∆ faktoru kvality se změní o méně než 0,1 dB.

Příkladové řešení systému „DWDM over CWDM“ – rozmístění kanálů.

## Hybridní řešení

### Hybrid DWDM 10G/40G

- Původně systém 10G DWDM
  - 15x10 Gbit/s, NRZ-OOK, 50 GHz kanálová rozteč.
  - 6x80km SSMF (dvoufázové zesilovače, postkompenzace disperze).
- Hybridní DWDM 10G/40G s prokládáním kanálů
  - Kombinace s 7x40 Gbit/s systémem.
  - Duobinární modulace, modulační formáty P-DPSK, RZ-DQPSK.
  - Vliv 10 Gbit/s kanálů na kanály 40 Gbit/s (přeslechy).
  - Problém se vznikem nevlastní modulace fáze – Cross Phase Modulation (XPM).

Optické spektrum DWDM s prokládáním kanálů.

### Hybridní DWDM systém s 10G/40G a s ochranným oddělujícím pásmem

Spektrální oddělení 10G a 40G systémů ochranným pásmem může vyřešit problém nevlastní modulace fáze a energetických přeslechů z 10G systémů.

Ochranné pásmo (100 GHz) oddělující dva systémy (RZ-DQPSK a P-DPSK 40G kanály).