10Závěr

FTTx zahrnují optické sítě, podle kapacity a dosahu lze rozlišovat:

- Passive Optical Networks (PON) – pasivní optické sítě: jsou levné, ale nabízí přenosovou rychlost až 10 Gbit/s a dosah optického vlákna v řádu desítek kilometrů.
- Active Optical Networks (AON) – aktivní optické sítě umožňují dosažení bitové rychlosti v řádu Tbit/s s použitím technologie DWDM; pro tyto účely je často zapotřebí splnit následující kritéria:
  - Optimálně vyřešená topologie, optimalizován útlum, potlačená disperze a nelineární jevy -(problematika plánování sítě).
  - Rychlost na kanál aspoň 100 Gbit/s.
  - Zprovoznění alespoň 40 G DWDM over 10 G DWDM.
  - Potenciální koexistence nebo konvergence různých systémů s odlišnou specifikací.