3 Druhy optických sítí, jejich architektura a základní parametry (OTH, FTTx)
3.2 Přístupové sítě

OAN - Optical Access Networks – optická přístupová síť

- Simplexní přenos s prostorovým dělením, SDM (Space Division Multiplexing), pro každý směr přenosu se používá jedno vlákno.
- Duplexní přenos s vlnovým dělením, WDM (Wavelength Division Multiplexing), signály se přenáší po jednom vlákně, jeden směr přenosu je v oblasti kolem vlnové délky 1310 nm, opačný směr přenosu je v oblasti vlnové délky 1550 nm.
- Duplexní přenos s frekvenčním dělením, FDM (Frequency Division Multiplexing), signály se přenáší po jednom vlákně, oba směry přenosu jsou lokalizovány kolem jedné vlnové délky a jsou od sebe frekvenčně odděleny.
  - Short Haul (krátký dosah) – max. útlum 16,5 dB CWDM, min. útlum 5 dB, dosah 30 – 50 km pro P2P.
  - Long Haul (dlouhý dosah) – max. útlum 25,5 dB CWDM, min. útlum 14 dB, dosah 50 – 80 km pro P2P.
  - Typický rozsah útlumu CWDM sítě je 3,5 až 7,5 dB. EDFA zesilovač může prodloužit dosah sítě.

## Aktivní optické sítě

AON - Active Optical Networks, aktivní optická síť. Aktivní optická síť umožňuje použití aktivních síťových prvků, jakými jsou např. zesilovače.

Existují Reach Extended PON (REPON), pasivní optické sítě s prodlouženým dosahem, ve kterých lze použít EDFA zesilovač, angl. Erbium Doped Fibre Amplifier (EDFA), přesto se taková síť nazývá „pasivní“.

## Pasivní optické sítě

PON - Passive Optical Networks: mnohobodové sítě, které lze třídit podle funkcionality prvků vyčleňujících optické signály. Může se jednat o splittry (rozbočovače) nebo Arrayed Waveguide Gratings (AWG) – matice s uspořádanými mřížkami a vlnovody. U WDM systémů lze signál rozdělit optickým filtrem s použitím takzvaných add-drop multiplexorů (angl. add-drop: přidej-vyčleň).

- BPON - Broadband PON – přidána rychlost 622,04 Mbit/s, používají se dvě vlákna pro oba směry přenosu nebo jedno vlákno, ve kterém je směr pro upload lokalizován v pásmu WDM: 1260 - 1360 nm a download v pásmu 1480 - 1500 nm. Pásmo 1539 - 1565 nm je určené pro 16 + 16 DWDM kanálů s roztečí 0,8 nm, pásmo 1550 - 1560 nm je určené pro přenos videa.
- GPON - Gigabit PON – doporučení ITU-T G.984 – nominální přenosová rychlost 1,244 a 2,488 Gbit/s (max. 128 připojených konečných uživatelů).
- EPON - Ethernet PON. Optické připojení typu: P2MP (point-to-multipoint neboli bod-mnoho bodů). Přenosová rychlost 1,25 Gbit/s je v souladu se standardem 1000BASE-PX. Pro upstream (směr od uživatele k poskytovateli služby) se používá vlnová délka 1310 nm, pro downstream (směr od poskytovatele k uživateli) se používá vlnová délka 1490 nm. Typ 1 – max. dosah sítě je 10 km. Typ 2 – max. dosah 20 km.