1 Platná doporučení ITU-T v oblasti optických přenosových systémů
1.2 Doporučení pro sítě PON s prodlouženým dosahem

Pasivní optické sítě v určitých případech mohou používat optické zesilovače pro prodloužení dosahu, bez nutnosti výstavby rozsáhlé aktivní infrastruktury.

Doporučení pro GPON sítě s prodlouženým dosahem, povolené zesilovače
GPON třída | Optická distribuční síť [dB] | Povolený útlum od dodavatele ke koncovému uživateli [dB] | Max. fyzický dosah (fyzická vrstva) [km]
Třída B+ | 13-28 | 13-28 | 40
Třída C | 15-30 | 15-30 | 40
Třída C+ | 17-32 | 17-32 | 60