7 Polovodičové optické zesilovače (SOA) a Ramanův zesilovač
7.1 Polovodičové optické zesilovače

Polovodičový optický zesilovač, semiconductor optical amplifier (SOA) využívá polovodičový materiál jako ziskové medium, které vyžaduje elektrické čerpání. SOA zesilovač lze přirovnat k laserovým diodám s rezonátorem, jehož čelní stěny jsou na rozdíl od laserů pokryté antireflexní vrstvou. Signál je zesílen stimulovanou emisí záření v elektricky excitované aktivní vrstvě.

Spektrální charakteristika SOA zesilovače.

Teplota SOA čipu má silný lineární vliv na zisk media. Za účelem stabilizace zisku je zapotřebí zajistit konstantní teplotu. V nižších teplotách lze také dosáhnout maximálního zisku.

Teplotní závislost zisku SOA zesilovače.

Lze rozlišovat dva režimy práce SOA zesilovače: lineární a nelineární. Vymezení těchto režimů práce je důležité z hlediska aplikace – ve většině případů je práce v nelineárním režimu neoptimální.

Lineární a nelineární režim práce SOA.