4 Svařování optických vláken a instalace optických přípojek
4.1 Cíl

Cílem svařování optických vláken je permanentní spojení dvou úseků vláken.

Použití optických konektorů představuje flexibilnější řešení, přesto optické svary umožňují dosažení nižších ztrát. Svařování se jeví jako vhodnější všude tam, kde se nepředpokládá, že vlákna budou v budoucnu rozpojována. Svařování nachází uplatnění u oprav vláken, kde je zapotřebí vyměnit úsek poškozeného vlákna.

Potenciální opravy vláken jsou důvodem pro ponechání jisté rezervy vlákna během výstavby sítě – rezervu lze použít pro náhradu (v případě krátkého úseku poškozeného vlákna), navíc během přípravy svařování se pokaždé optické vlákno zkracuje.

Optická svářečka – typ Fujikura 18s.

Vybavení pro svařování optických vláken:

- Optická vlákna ke svaření;
- Speciální kleště pro odstranění vnější ochrany vlákna;
- Zalamovačka pro provedení kolmého řezu vlákna;
- Optická svářečka pro nastavení polohy vláken a provedení svaru;
- Izopropylalkohol pro odstranění zbytku tmelu pod primární ochranou vlákna.