3 Druhy optických sítí, jejich architektura a základní parametry (OTH, FTTx)
3.3 Optická transportní hierarchie

OTH – Optical Transport Hierarchy - optická transportní hierarchie. Signály optické hierarchie jsou v literatuře známy jako OTM (Optical Transport Module) – optické transportní moduly. Nejjednodušší varianta (takzvaný nultý stupeň) předpokládá přenos bez vlnového multiplexování. Optický transportní modul je označován jako OTM-n.m, kde n je počet kanálů (vlnových délek) a m vyjadřuje typ signálu. Lze násobit různé základní přenosové rychlosti; potenciální kombinace mohou zahrnovat OTM-n.1 2 3 (tedy 2,5; 10; 40 Gbit/s).

Optická transportní hierarchie OTH – transportní moduly bez vlnového multiplexování
Hierarchický stupeň | Přenosová rychlost [Mbit/s] | Lze přenášet STM-N
OTM-0.1 | 2488,32 | STM-16
OTM-0.2 | 9953,28 | STM-64
OTM-0.3 | 39813,12 | STM-256

STM je Synchronous Transport Module, synchronní transportní modul, základní přenosová jednotka v hierarchii SDH (Synchronous Digital Hierarchy) – synchronní digitální hierarchii; „n“ znamená multiplexaci základní jednotky přenosové kapacity.

Optické transportní moduly s vlnovým multiplexováním
Hierarchický stupeň | Přenosová rychlost [Mbit/s] | Lze přenášet
OTM-n.1 | n x 2488,32 | n x STM-16
OTM-n.2 | n x 9953,28 | n x STM-64
OTM-n.3 | n x 39813,12 | n x STM-256