5 Testování optických přípojek reflektometrem OTDR
5.1 Reflektometr OTDR

Optický reflektometr, Optical Time-Domain Reflectometer (OTDR) je měřicí zařízení, které se používá pro testování optických komunikačních systémů. Zaznamenání intenzity zpětně odraženého Rayleighova rozptylu zdroje záření (obvykle laser) v časové doméně umožňuje odhadnout vzdálenost, ve které bylo záření odraženo, a to za předpokladu známé hodnoty indexu lomu materiálu, ze kterého je vlákno vyrobeno.

Znalost míry zpětně odraženého světla umožňuje odhadnout útlum na různých vzdálenostech od počátku vlákna, např. útlum svarů a optických konektorů. Lokalizace míst, kde se nachází potenciální zdroje zvýšeného útlumu v komunikačním systému, je hlavním důvodem, proč se reflektometr používá.

Reflektometr OTDR (Optical Time Domain Reflectometer).

Pro provedení měření je zapotřebí připojit jeden konec měřeného vlákna k reflektometru. Měření je možné na vzdálenosti desítek kilometrů, kde je reflektometr schopen zaznamenat velké množství konektorů a svarů po celé trase.

- Reflektometr OTDR lze konfigurovat pro pulzy pracující na vlnové délce 1550 nm nebo 1310 nm, délku pulzů lze volit v rozmezí 10 ns až 10 us.
- Dosah měření (délka trasy) a přesnost (rozlišení) měření je vždy kompromisem, který je dán volbou délky testovacích pulzů.
- Kratší pulzy umožňují lepší rozlišení měření, ale měření je možné pouze na kratších vzdálenostech.
- Pro danou trasu existuje optimální délka pulzu, je zapotřebí hledat nejlepší možné rozlišení na dané vzdálenosti.
- Existují vlákna (a konektory), pro která nelze dosáhnout adekvátní kvality měření.

Jednoduché řešení pro tento problém je připojit reflektometr k opačnému konci trasy pro správné zobrazení výsledků na větších vzdálenostech od počátku trasy.

## Interpretace měřených dat

Výsledky změřené reflektometrem jsou zobrazeny na následujícím obrázku.

- OTDR identifikuje jednotlivé síťové prvky, konektory, svary, které se odlišují charakterem útlumu.
- Krátký a ostrý pokles výkonu indikuje optický svar.
- Výkonová špička odpovídá konektoru, na pravé straně špičky lze vidět značný pokles výkonu.

Důvodem je lepší navázání záření v případě svarů. Lokální maximum intenzity záření v případě konektorů je následkem zvýšeného zpětného odrazu od čela konektoru.

Výkonová špička je ve skutečnosti jistou nepřesností měření, která pramení z předpokladu, že míra zpětných ztrát je úměrná útlumu. Ve skutečnosti není útlum konektoru vztažen k výšce této výkonové špičky (způsobené odrazem, nikoliv Rayleighovým rozptylem), ale k poklesu výkonu, který se počítá od místa těsně před špičkou (úroveň výkonu vstupujícího do konektoru) až k místu, kde prudký pokles výkonu končí (úroveň výkonu vstupujícího do dalšího vlákna).

Průběh útlumu změřený reflektometrem OTDR.
Konektory a svary zobrazené na OTDR.