2 Digitální účastnická přípojka VDSL2
2.10 Kmitočtové plány pro symetrické datové přenosy

S využitím symetrických datových přenosů se počítá především u malých a středních firem, jejichž zaměstnanci potřebují data ze sítě Internet nejen stahovat, ale i rychle odesílat. Příkladem služby se symetrickými přenosovými rychlostmi může být stále populárnější videokonference, která se pořádá namísto klasických pracovních schůzek.

V předchozí kapitole bylo zkonstatováno, že právě pro symetrické datové přenosy je určen základní kmitočtový plán 997. Tento plán je dále podrobněji dělen:

- 997 – základní kmitočtový plán s obvyklým střídáním pásem pro sestupný a vzestupný směr převzatý od přípojky VDSL,
- 997E – kmitočtový plán s obvyklým střídáním pásem pro sestupný a vzestupný směr prodloužený do 17 MHz respektive do 30 MHz,
- HPE – speciální kmitočtový plán pro přípojky pracující mezi 7,05 MHz a 30 MHz (profily 17a, 30a).

Příklad parametrů kmitočtového plánu 997E pro jednotlivé profily přípojky VDSL2 v Evropě.
Profily VDSL2 | Nejvýše využívaný subkanál | Horní mezní kmitočet pro downstream [MHz] | Horní mezní kmitočet pro upstream [MHz]
8a | 2047 | 7,05 | 8,832
8b | 2047 | 7,05 | 8,832
8c | 1182 | 7,05 | 5,1
8d | 2047 | 7,05 | 8,832
12a | 2782 | 7,06 | 12
12b | 2782 | 7,05 | 12
17a | 4095 | 14 | 17,664
30a | 3478 | 27 | 30

Střídání jednotlivých pásem kmitočtových plánů pro symetrické datové přenosy.