2 Digitální účastnická přípojka VDSL2
2.14 Přenosový řetězec přípojky VDSL2

Kompletní architektura sítě pro vysokorychlostní datové přenosy a přístup k síti Internet prostřednictvím přípojek xDSL je zobrazena na obrázku.

Přenosový řetězec přípojky VDSL2.

Architekturu sítě je možné obecně rozdělit do tří částí:

- účastnická síť CPN (Customer Premises Network),
- poskytovatel připojení NAP (Network Access Provider),
- poskytovatel služeb NSP (Network Service Provider).

Výrazným rysem uvedené koncepce je rozdělení na poskytovatele připojení a poskytovatele služeb. Obě role může plnit jediný subjekt, ale v souvislosti s různorodostí služeb a konkurenčním prostředím v telekomunikacích je účelné role oddělovat.

Do pojmu účastnická síť je možné zahrnout vše, co navazuje na ukončující bod sítě poskytovatele připojení (obvykle telekomunikační zásuvku), tj. koncové zařízení, terminály, místní datové rozvody a lokální sítě LAN.

Poskytovatel připojení NAP provozuje technologii pro fyzický přenos signálů od účastníků k telekomunikačním uzlům. V případě přípojek VDSL2 je NAP tvořena metalickými symetrickými páry (kovovým vedením), které vedou od CPN a jsou zakončeny v přístupových multiplexorech DSLAM. Multiplexory připojuje poskytovatel připojení na svou vlastní páteřní síť, ze které existuje návaznost na poskytovatele služeb.

Zdroje dat, které se přenášejí přes NAP, se nacházejí v síti poskytovatele služeb NSP. Může se například jednat jen o jednu společnost, typicky společnost provozující archiv TV pořadů, nebo může být NSP tvořeno de facto celosvětovou sítí Internet.