2 Digitální účastnická přípojka VDSL2
2.9 Dělení kmitočtového pásma

U VDSL2 je však situace ještě o trochu složitější. Přípojka VDSL2 musí umožnit poskytovat služby, které vyžadují nejen asymetrické ale i symetrické datové přenosy. Z tohoto důvodu je nutné kmitočtová subpásma ještě dále rozdělit na menší části a tyto části vzájemně postupně střídat tak, aby bylo docíleno požadovaných rychlostí datových přenosů v obou směrech při zohlednění rostoucího útlumu přenosové cesty. Způsob střídání a šířku jednotlivých kmitočtových subpásem určuje tak zvaný kmitočtový plán. Subpásma pro sestupný směr přenosu (downstream) se označují a číslují jako: D1, D2, D3, D4. Subpásma pro vzestupný směr přenosu (upstream) se označují a číslují jako: US0, US1, US2, US3, US4.

Pro přípojku VDSL2 existují dva hlavní kmitočtové plány, které vycházejí z plánů pro přípojku VDSL. Plán označovaný jako 998 je vhodný pro asymetrické datové přenosy. Plán označovaný jako 997, je vhodný pro služby, které vyžadují symetrické datové přenosy.

Obrázek ilustruje způsob využívání kmitočtového pásma přípojky ADSL2+ over ISDN a přípojky VDSL2 pracující v pásmu do 17 MHz s kmitočtovým plánem 998ADE17.