1 Telekomunikační síť a digitální účastnické přípojky
1.4 Hybridní přístupová síť

V dnešní době je nutné poskytovat koncovým účastníkům i nové služby, než pouze telefonní službu. Především se jedná o vysokorychlostní přenos dat a přístup do celosvětové sítě Internet, přenos televizního a video signálu. Možnosti využití metalické přístupové sítě se však v dnešní době blíží svým limitům. Fyzikální parametry symetrického páru (útlum, skupinová rychlost šíření, přeslechové vazby, apod.) výrazně omezují přenosové parametry jako je přenosová rychlost a brání jejímu dalšímu navyšování. Řešení této situace spočívá v nahrazení symetrických párů v přístupové síti za optická vlákna. S ohledem na obvyklou topologii přístupové sítě je však toto řešení příliš finančně náročné. Proto se výměna metalických párů za optická vlákna uskutečňuje postupně od síťového uzlu poskytovatele připojení směrem ke koncovému účastníkovi. Takovéto přístupové sítě se označují zkratkou FTTx (Fiber to the x), kde písmeno x je zástupným znakem, který označuje místo zakončení optického vlákna. Hlavní typy sítí FTTx jsou:

- FTTH – Home (vlákno až do domu),
- FTTO – Office (do kanceláře, firemní prostory),
- FTTB – Building (do budovy),
- FTTC, FTTCab – Curb, Cabinet (do místního rozvaděče – chodník, sloupek) s délkou metalického vedení do 300 m,
- FTTN – Node (do lokálního přípojného bodu – uliční rozvaděč, sloupek) s délkou metalického vedení nad 300 m,
- FTTEx – Exchange (do místní digitální ústředny),
- FTTdb – Distribution Point (do distribučního uzlu).

Příklad metalické přístupové sítě, hybridní přístupové sítě FTTCab a plně optické přístupové sítě.