2 Digitální účastnická přípojka VDSL2
2.8 Profily přípojky VDSL2

Bylo zmíněno, že navýšení přenosových rychlostí se docílilo rozšířením využívaného kmitočtového pásma. Rozšíření pásma však snižuje maximální délku účastnického vedení, protože dochází k nárůstu útlumu metalické přenosové cesty na vyšších kmitočtech. Proto se s ohledem na rozdílnosti v přístupových sítích jednotlivých regionů (Severní Amerika, Evropa, Japonsko), na nutnost realizovat datové přenosy různých služeb a na další podmínky u přípojky VDSL2 stanovila různá šířka využívaného kmitočtové pásma tzv. profily VDSL2. Jednotlivé profily se tak odlišují horním mezním kmitočtem, šířkou subkanálu a maximálním celkovým výkonem vysílaného signálu.

Společné parametry profilů přípojky VDSL2 pro Evropu.
Profil | Max. výkon ve směru downstream [dBm] | Max. výkon ve směru upstream [dBm] | Šířka subkanálu [kHz] | MBDC [Mbit/s]
8a | +17,5 | +14,5 | 4,3125 | 50
8b | +20,5 | +14,5 | 4,3125 | 50
8c | +11,5 | +14,5 | 4,3125 | 50
8d | +14,5 | +14,5 | 4,3125 | 50
12a | +14,5 | +14,5 | 4,3125 | 68
12b | +14,5 | +14,5 | 4,3125 | 68
17a | +14,5 | +14,5 | 4,3125 | 100
30a | +14,5 | +14,5 | 8,625 | 200

Kmitočtové pásmo však nelze využívat jako jeden celek. Koncový účastník chce prostřednictvím svého jediného metalického vedení data odesílat i přijímat. Proto je nutné kmitočtové pásmo rozdělit na alespoň na dvě subpásma pro dva směry přenosu. Pro oddělení směrů přenosů se využívají dvě základní metody. První metodou je potlačení ozvěn EC (Echo Cancellation), druhou pak frekvenční dělení FDD.

Přípojka VDSL2 může využívat pouze metodu frekvenčního dělení FDD (Frequency Division Duplex) s vyhrazenými pásmy pro oba směry přenosu a s dělícím kmitočtem mezi pásmy. Díky frekvenčnímu dělení je redukován vliv přeslechu na blízkém konci NEXT (Near End Cross Talk). Pro tuto vlastnost je proto u přípojky FDD preferováno.

Parametr MBDC (Minimum Bidirectional Net Data Rate) představuje minimální hodnotu přenosové rychlosti, která je definována jako součet přenosových rychlostí v obou směrech. Tuto hodnotu MBDC musí koncové zařízení dosáhnout, aby mohlo být klasifikováno pro použití v daném kmitočtovém profilu. Rychlost NDR (Net Data Rate) je nabízena koncovému účastníkovi, nezahrnuje tak nároky na přenos služebních informací a bitů záhlaví mezi modemy VDSL2. Užitečná rychlost při přenosu uživatelských dat však bude ještě nižší, než je hodnota NDR. Část NDR musí být využita například na přenos záhlaví rámců Ethernet nebo paketů IP.