2 Digitální účastnická přípojka VDSL2
2.3 Vrstvový model koncového zařízení přípojky VDSL2

Funkce a vlastnosti koncového zařízení přípojky VDSL2 lze popsat, obdobně jako i u ostatních přípojek xDSL, prostřednictvím vrstvového modelu. Model zařízení obsahuje dvě základní části. První část je nezávislá na typu datových přenosů, protože obsahuje funkce a bloky, které jsou u všech koncových zařízení stejné a souvisejí s přizpůsobením dat fyzickému přenosovému mediu. Jedná se o bloky PMD (Physical Media Dependent) a PMS-TC (Physical Media Specific – Transmission Convergence). Druhá část, blok TPS-TC (Transport Protocol Specific – Transmission Convergencer), pak respektuje typ datového přenosu a strukturu účastnických dat.

Vrstvový model koncového zařízení přípojky VDSL2.

Základní funkce bloku PMD jsou spojeny s vlastním přenosem signálu přenosovým prostředím. Jedná se především o generování a obnovu taktu, modulaci a demodulaci, funkci potlačení ozvěn, kompenzaci negativních parametrů vedení a inicializaci spojení.

Blok PMS-TC je specifický podle konkrétního přenosového prostředí a plní funkce spojené s vytvářením rámců, rámcovou synchronizací, zabezpečením dat dopřednou chybovou korekcí FEC (Forward Error Correction), prokládáním, skramblováním a deskramblováním. V tomto bloku se také k datovému toku koncového účastníka přidává služební informace (záhlaví datových rámců) a realizuje se služební komunikace mezi zařízeními.

Parametry bloku TPS-TC závisí na požadované funkcionalitě koncového zařízení, respektive typu datových přenosů (typu požadovaných služeb). TPS-TC slouží jako adaptační blok mezi transportním protokolem (formátem uživatelských dat) a dalšími nižšími bloky VDSL2 přípojky. Má za úkol multiplexování, demultiplexování a synchronizaci dat jednotlivých účastnických datových toků podle požadovaných parametrů kvality služby (prioritizace toků určitých služeb).

Referenční body označené jako S/T jsou rozhraní k uživatelským terminálům. V popisu parametrů přípojky VDSL2 budeme postupovat právě od bloku TPS-TC směrem k bloku PMD a rozhraní U.