2 Digitální účastnická přípojka VDSL2
2.15 Protokolová struktura přípojky VDSL2

Vzájemné spojení mezi účastníkem a poskytovatelem připojení a poskytovatelem služeb může být obecně postaveno na různých protokolových architekturách. V dnešní době se využívají především standard Ethernet, protokol PPP (Point-to-Point Protocol) a rodina protokolů TCP/IP.

Protokolová struktura přípojky VDSL2 pro přenos dat v režimu PTM.

U přípojky VDSL2 v režimu PTM je přenos paketů protokolu IP řešen pomocí protokolu PPP, který je vkládán do Ethernet rámců (PPP over Ethernet). V místě ukončení spojení PPP se provádí autentifikace, autorizace, účtování, přidělování IP adres v rámci PPP spojení, agregování datových toků a další služby. Uvedené služby plní širokopásmový přístupový server BRAS (Broadband Access Server) poskytovatele připojení v agregačním bodu. Od serveru BRAS jsou data koncového účastníka dále transportována do sítě Internet nebo k jednotlivým poskytovatelům služeb prostřednictvím VPN (Virtual Private Network). Celé toto řešení se označuje jako varianta PTA (PPP Terminated Aggregation).