2 Digitální účastnická přípojka VDSL2
2.13 Masky spektrální výkonové hustoty pro plány 998

Pro plán 998 je v doporučení pro přípojku VDSL2 definováno celkem 17 masek. Proto si uvedeme pouze parametry pro dvě masky PSD, které jsou používány v přístupové síti největšího telekomunikačního operátora v ČR.

Základní parametry masek PSD, které jsou používány v přístupové síti v ČR.
Krátké jméno | Dlouhé jméno | Využití pásma US0 | Horní mezní kmitočet pro upstream nebo downstream [kHz]
B8-6 | 997-M2x-B | B | 12000
B8-12 | 998ADE17-M2x-B | B | 17664

Pro upstream pásmo US0 platí u jednotlivých masek následující podmínky:

B – koresponduje s přílohou B v doporučení ITU-T G.992.5,

Obě masky PSD využívají pro přenos uživatelských dat i upstream pásmo označené jako US0. Volba těchto masek zajišťuje vhodné vlastnosti v oblasti spektrální kompatibility s již instalovanými přípojkami ADSL/ADSL2+. Přípojky totiž využívají stejná kmitočtová pásma pro stejné směry přenosu, čímž dochází k eliminaci přeslechů typu NEXT.

Maska PSD 998ADE17-M2x-B s vyznačenými směry přenosu.