2 Digitální účastnická přípojka VDSL2
2.6 Zabezpečení přenosu proti chybám

V bloku PMS-TC se přenášená posloupnost dat skrambluje. Skramblování na vysílací straně (a deskramblování na přijímací) má za úkol odstranit periodické posloupnosti z přenášeného datového toku. Obvykle se skramblování/deskramblování realizuje jako posuvný registr se zavedenými zpětnými vazbami. Operace skramblování a deskramblování musejí být pochopitelně naprosto inverzní tak, aby vždy došlo k obnovení původní posloupnosti dat.

Znáhodnění vysílané posloupnosti dat přináší nižší nároky na potřebnou šířku kmitočtového pásma přenosové cesty.

U přípojky VDSL2 se provádí, obdobně jako i u jiných přípojek xDSL, zabezpečení datové posloupnosti dat proti chybám při přenosu. Pro detekci chyb se používá zabezpečení pomocí 8bit slova, které vznikne klasickým výpočtem cyklického kódu CRC (Cyclic Redundancy Check).

Dopředná chybová korekce FEC je založená na Reed-Solomon (RS) kódu. Chybová korekce, ve spojení s prokládáním, poskytuje ochranu proti jednotlivým chybám a krátkým shlukům chyb.

Při kódování pomocí Reed-Solomon kódu vznikají bloky vytvořené z pevného množství datových bajtů a pevného množství zabezpečovacích bajtů. Počet zabezpečovacích bytů může být celé číslo v intervalu 0 až 16. Celková posloupnost dat (včetně zabezpečení) může mít 32 až 255 bytů. Zjednodušeně lze říci, že počet bajtů, které lze pomocí Reedova-Solomon kódu opravit je poloviční, než je počet použitých zabezpečovacích bajtů. Tento způsob opravy chyb je velice účinný pro svou nízkou nadbytečnost (typicky sedmiprocentní).

Při konkrétním stanovení parametrů pro korekci FEC a prokládání je nutný kompromis mezi stupněm protichybové ochrany a výsledným přenosovým zpožděním.