2 Digitální účastnická přípojka VDSL2
2.5 Možnosti přenosu dat

Blok PMS-TC má za úkol zabezpečit a přizpůsobit data koncového účastníka do formátu vhodného pro přenos prostřednictvím symetrického páru. Od bloku TPS-TC přejímá jednotlivé datové toky účastníka. K těmto datovým tokům blok PMS-TC přidává záhlaví, formátuje je do VDSL2 rámců, zajišťuje znáhodnění periodických posloupností metodou skramblování, přidání bitů zabezpečení a prokládání. Uvedené postupy jsou aplikovány na každý datový tok v cestě odděleně.

Základní postup zpracování dat v bloku PMS-TC.

Přenosové cesty u přípojky VDSL2 mohou být obecně:

- bez prokládání dat – tedy s nízkým zpožděním při přenosu, což je nutné pro přenosy v reálném čase, ale také s nízkou odolností proti impulsnímu rušení.
- s prokládáním dat – tedy s vyšším zpožděním při přenosu, které není na závadu například při přenosu dat do sítě Internet (typicky přenos souborů protokolem FTP (File Transfer Protocol)), ale také s vyšší odolností proti impulsnímu rušení.

Prokládání je postup, který zvyšuje možnost detekce a korekce chyb vzniklých impulsním rušením při přenosu. Poškozená data je tedy možné v koncovém zařízení opravit a není nutné je znovu ze zdroje dat přenášet, což zvyšuje efektivitu přenosu.

Nevýhodou prokládání je však nárůst zpoždění při přenosu.

Prokládání postupně vytvořený datový rámec s daty koncového účastníka rozdělí na určitý počet částí. Pořadí jednotlivých částí se definovaným způsobem zamění (prokládá). Takto upravený rámec se vyšle do přenosové cesty. Impulsní rušení při přenosu může způsobit shluk chyb v přenášeném datovém rámci. Na přijímací straně se části poškozeného rámce znovu přeuspořádají do původního pořadí. Je hodně pravděpodobné, že shluk chyb se při opětovném přeuspořádání rozdělí do různých částí rámce. Takto rozprostřené chyby je možné lépe detekovat a opravovat pomocí Reed-Solomon kódování (viz. dále). Nevýhoda spočívá v nárůstu zpoždění (desítky až stovky milisekund), protože datový rámec se na vysílací straně ihned po sestavení nevysílá do vedení, ale je nutné ho pozdržet pro přeuspořádání. Obdobně dojde ke zdržení i na přijímací straně. Výhodou prokládání je získání vyšší odolnosti proti impulsnímu rušení, které vadí především při video přenosech kódovaných standardy MPEG (Moving Picture Experts Group). U video přenosů s MPEG kódováním se vliv impulsního rušení projevuje jako tzv. „kostičkování obrazu“. Pro obnovení obrazové informace je nutné čekat na přenos klíčového snímku.