2 Digitální účastnická přípojka VDSL2
2.11 Kmitočtové plány pro asymetrické datové přenosy

Asymetrické datové přenosy se předpokládají spíše u domácích účastníků, kdy je přenosová rychlost ve směru downstream podstatně vyšší než přenosová rychlost v opačném směru.

S ohledem na počet subpásem pro směr upstream by však měla přípojka VDSL2 i v asymetrickém režimu dosahovat vyšších přenosových rychlostí, než je tomu u starší přípojky ADSL.

Základní kmitočtový plán 998 se dále dělí:

- 998 – základní kmitočtový plán s obvyklým střídáním pásem pro sestupný a vzestupný směr převzatý od první generace přípojky VDSL,
- 998E – kmitočtový plán s obvyklým střídáním pásem pro sestupný a vzestupný směr prodloužený do 17 MHz respektive do 30 MHz,
- 998ADE – kmitočtový plán určený pro datové přenosy s výrazně asymetrickými rychlostmi.

Příklad parametrů kmitočtového plánu 998ADE pro jednotlivé profily přípojky VDSL2 v Evropě.
Profil VDSL2 | Nejvýše využívaný subkanál | Horní mezní kmitočet pro downstream [MHz] | Horní mezní kmitočet pro upstream [MHz]
8a | 1971 | 8,5 | 5,2
8b | 1971 | 8,5 | 5,2
8c | 1971 | 8,5 | 5,2
8d | 1971 | 8,5 | 5,2
12a | 1971 | 8,5 | 12
12b | 1971 | 8,5 | 12
17a | 4095 | 17,664 | 12
30a | 2479 | 24890 | 30

Střídání jednotlivých pásem kmitočtových plánů pro asymetrické datové přenosy.