2 Digitální účastnická přípojka VDSL2
2.2 Uspořádání přípojky VDSL2

Jak již bylo řečeno, umožňují přípojky xDSL efektivněji využít stávající účastnické vedení (metalický symetrický pár) pro poskytování nových služeb, než pro jaké bylo vedení původně koncipováno. Proto je nutné předpokládat, že služba POTS nebo ISDN-BRA je již na vedení provozována a přípojka VDSL2 nesmí tuto koexistující službu jakkoliv ovlivňovat (platí to samozřejmě i naopak). Z tohoto důvodu se přípojka VDSL2 provozuje v přeloženém kmitočtovém pásmu a obě služby na účastnickém vedení se navíc oddělují pomocí kmitočtových filtrů (splitterů). Telefonní i datové signály tak mohou být přenášeny v obou směrech po stejném vedení.

Základní schéma zapojení přenosového řetězce přípojky VDSL2 je obdobné jako u starších přípojek ADSL.

Vysokorychlostní přenos digitálních signálů přípojky VDSL2 zajišťují modemy VTU-R (VDSL2 Termination Unit – Remote) na straně účastníka a VTU-C (VDSL2 Termination Unit – Central) na straně poskytovatele připojení. Modem na straně poskytovatele připojení je nejčastěji součástí účastnického multiplexoru DSLAM (DSL Access Multiplexor), který soustřeďuje digitální toky od všech přípojek v dané lokalitě.

Základní schéma zapojení obsahuje následující funkční bloky a rozhraní:

- DSLAM – účastnický multiplexor DSL,
- Splitter-R – kmitočtový filtr (rozbočovač, výhybka) na straně účastníka – v případě varianty služby bez souběhu s aktivní službou POTS či ISDN-BRA není tento splitter nutný,
- Splitter-C – kmitočtový filtr na straně poskytovatele připojení,
- VTU-C – transceiver (modem) VDSL2 na straně poskytovatele připojení,
- VTU-R – transceiver (modem) VDSL2 na straně koncového účastníka,
- U-RV – fyzické rozhraní ukončující vedení na straně účastníka,
- U-CV – fyzické rozhraní ukončující vedení na straně ústředny,
- U-RV2 – fyzické rozhraní mezi splitterem a modemem na straně účastníka,
- U-CV2 – fyzické rozhraní mezi splitterem a modemem na straně ústředny,
- T/S – fyzické rozhraní mezi VTU-R a následnou síťovou infrastrukturou na straně účastníka (LAN),
- Z/U0 – fyzické rozhraní symetrického páru se službou POTS/ISDN-BRA s kmitočtovým pásmem omezeným rozbočovačem.