1 Telekomunikační síť a digitální účastnické přípojky
1.5 Digitální účastnické přípojky

Koncová zařízení digitálních účastnických přípojek (xDSL, Digital Subscriber Line) jsou speciálně zkonstruována tak, aby umožnila lépe využít potenciál metalické infrastruktury v přístupové síti. Společným znakem těchto systémů je relativně vysoká přenosová rychlost v řádech jednotek až desítek Mbit/s. Digitální účastnické přípojky lze dělit podle různých hledisek. Jedním z hlavních je dělení podle způsobu přenosu na digitální přípojky s přenosem:

- v základním pásmu (HDSL, SHDSL),
- v kmitočtově přeloženém pásmu (ADSL2+, VDSL2), které je možné provozovat na účastnickém vedení s již instalovanou jinou službou v základním kmitočtovém pásmu, např. POTS či ISDN-BRA.

V případě čistě metalického řešení přístupové sítě, kde jsou přípojky na straně poskytovatele zakončeny v blízkosti hlavního rozvodu ústředny, lze využít přípojky ADSL (Asymmetric DSL), SHDSL (Single pair High speed DSL) a na omezenou vzdálenost též druhé vylepšené generace ADSL2+ a VDSL (Very High Speed DSL). V případě hybridního opticko-metalického řešení přístupové sítě, kde jsou zařízení na straně poskytovatele vysunuta blíže k účastníkům, lze plně využít výhod přípojek ADSL2+ a VDSL2.