2 Digitální účastnická přípojka VDSL2
2.12 Masky spektrální výkonové hustoty pro plány 997

Dosud jsme se seznámili s nadefinovanými profily přípojky VDSL2 a s nadefinovanými kmitočtovými plány. Kmitočtové plány určují, jaké frekvence se mohou využívat pro downstream nebo upstream. Ke kompletní definici vysílacích parametrů je však ještě nutné určit maximální úrovně výkonu vysílaného signálu. Definice výkonové úrovně se děje prostřednictvím masek spektrální výkonové hustoty PSD. Maska představuje nejvyšší hodnoty výkonu vysílaného signálu na konkrétní frekvenci.

Masky PSD korespondují s konkrétním kmitočtovým plánem. V tabulce jsou uvedeny jejich základní parametry. Mimo úrovní vysílaného signálu se jednotlivé masky odlišují i například využíváním nebo nevyužíváním upstream pásma US0. Na obrázku je uveden průběh masky 997E17-M2x-A. Parametry ostatních masek pro Evropu jsou uvedeny v příslušné příloze doporučení ITU-T G.993.2.

Základní parametry masek PSD pro kmitočtové plány 997.
Krátké jméno | Dlouhé jméno | Využití pásma US0 | Horní mezní kmitočet pro upstream nebo downstream [kHz]
B7-1 | 997-M1c-A-7 | A | 7050
B7-3 | 997-M1x-M | M | 12000
B7-7 | HPE17-M1-NUS0 | N/A | 17664
B7-8 | HPE30-M1-MUS0 | N/A | 30000
B7-9 | 997E17-M2x-A | A | 17664
B7-10 | 997E30-M2x-MUS0 | N/A | 30000

Pro upstream pásmo US0 platí u jednotlivých masek následující podmínky:

A – koresponduje s přílohou A v doporučení ITU-T G.992.5,

M – koresponduje s přílohou M v doporučení ITU-T G.993.2 nebo G.992.5,

N/A – pásmo US0 není využíváno pro přenos dat.

Maska PSD 997E17-M2x-A s vyznačenými směry přenosu.