1 Telekomunikační síť a digitální účastnické přípojky
1.3 Metalická přístupová síť

Ve většině evropských států je přístupová telekomunikační síť tvořena symetrickými metalickými páry. Koncepce návrhu této sítě počítala především s poskytováním telefonních služeb prostřednictvím analogové telefonní přípojky POTS (Plain Old Telephone Service) v kmitočtovém pásmu 300 Hz až 3400 Hz (tzv. telefonní kanál) nebo základní přípojky ISDN-BRA (Integrated Services Digital Network - Basic Rate Access) v pásmu do 80 kHz.

V České Republice je přístupová síť největšího telekomunikačního operátora tvořena metalickými kabely, jejichž základním prvkem je křížová čtyřka a symetrický pár.

Kabely používají vodiče s měděnými jádry o průměrech 0,4, 0,6 a 0,8 mm s průměrem izolace max. 1,7 mm a mají vnější plášť převážně z polyetylénu. Kabely v úložném provedení jsou plněné vhodnou plnicí hmotou (gelem), která vytváří ochranu proti vodě. Vodiče mají polyetylénovou pěnovou izolaci. Kabely v samonosném provedení (závěsné kabely) nejsou plněné a používají plnou polyetylenovou izolaci. Část přístupové sítě v ČR však využívá i historické metalické kabely s měděnými jádry o průměrech 0,4, 0,6 a 0,8 mm s izolací vzduch-papír.

Přístupové sítě ostatních telekomunikačních operátorů jsou, ve srovnání se sítí největšího operátora, relativně malé a pokrývají malá geografická území. Z tohoto důvodu se v celém tomto modulu budeme zabývat parametry a podmínkami pro provoz síťových prvků pouze v přístupové síti největšího operátora.