2 Sistemas con multiplexado por división de longitud de onda (Wavelength Division Multiplexing - CWDM y DWDM)
2.2 Redes CWDM y DsWDM

Espaciado de red en sistemas CWDM y DWDM
Tecnología | CWDM | DWDM – redes regionales | DWDM – redes de larga distancia
Número de canales (longitudes de onda) | 4-16 | 32-80 | 80-160
Bandas | O, E, S, C, L | C, L | C, L, S
Espaciado de canal | 20 nm o más (2500 GHz o más ) | 0.8 nm, 100 GHz | 0.4 nm o menors – 0.2 nm o 0.1 nm, (50 GHz o menos)
Capacidad de transmisión por canal | 1.5 Gbps | 10 Gbps | 10-40 Gbps
Capacidad de la Fibra | 20-40 Gbps | 100-1000 Gbps | Decenas de Tbps
Tipo de láser | DFB no refrigerado o FP | DFB refrigerado | DFB refrigerado
Alcance | 50-80 km | 100 km | 1000 km
Coste | Bajo | Alto | El más alto

Longitudes de onda de operación CWDM y DWDM (ejemplo).