2 Systeme mit Wellenlängenmultiplex - CWDM und DWDM
2.2 Raster von CWDM und DWDM

Raster (Abstand der Kanäle) bei CWDM- und DWDM-Systemen
Technologie | CWDM | DWDM – regionale Netze | DWDM – Netze mit einer großen Reichweite
Anzahl von Kanälen (Wellenlängen) | 4-16 | 32-80 | 80-160
Bänder | O, E, S, C, L | C, L | C, L, S
Abstand der Kanäle | 20 nm und mehr (2500 GHz und mehr) | 0,8 nm, 100 GHz | 0,4 nm und weniger – 0,2 nm oder 0,1 nm (50 GHz oder weniger)
Übertragungskapazität pro Kanal | 1,5 Gbit/s | 10 Gbit/s | 10-40 Gbit/s
Kapazität der Faser | 20-40 Gbit/s | 100-1000 Gbit/s | Einige zehn Tbit/s
Typ des Lasers | Nicht gekühlte DFB oder FP | Gekühlte DFB | Gekühlte DFB
Reichweite | 50-80 km | 100 km | 1000 km
Preis | Niedriger | Höher | Am höchsten

Arbeitswellenlängen von CWDM und DWDM – Beispiele.