5 Diseño
5.4 Planos de planta o Floor plan

El siguiente paso es dibujar la placa con todos los componentes en ella. Debe transferir su dibujo esquemático a un dibujo de su placa de circuito impreso. Ese es el plano de planta. Un plano de planta es un dibujo que indica la ubicación general de los componentes en el PCB en blanco antes de dibujar cualquier pista [11].

Los bloques funcionales de circuitos tales como acondicionamiento de energía, RF, digital, analógico, etc., deben organizarse y colocarse en grupos para minimizar el cruce de señales. Un plano de planta de colocación previa le permitirá ver cuál es el flujo de señal entre los bloques funcionales y la mejor manera de planificarlo. Por ejemplo, agrupe sus partes de acondicionamiento de energía lo más posible para que sus señales no tengan que atravesar áreas sensibles de los circuitos de RF.

Un plano de planta o “floor plan”, es un dibujo que indica las áreas generales donde se colocarán bloques de circuitos en la placa. Los planos de planta acortan la brecha entre el dibujo esquemático y la disposición física. Esto le da al diseñador una ventaja en la colocación.