5 Diseño
5.6 Verificación de las reglas de diseño

Una vez trazadas todas las pistas, es hora de verificar el enrutamiento de cada señal para verificar que no falte nada o que esté conectado incorrectamente (vías faltantes, pads no conectados, cortocircuitos, etc.). En general, todos los paquetes de software CAD generalmente incorporan herramientas de diseño de diseño, como la Comprobación de Reglas de Diseño (DRC).

La Comprobación de Reglas de Diseño (DRC) es una potente función automatizada que verifica la integridad lógica y física de un diseño.

La Comprobación de Reglas de Diseño (DRC) debería usarse en cada placa enrutada para confirmar que cumple con una serie de parámetros recomendados llamados reglas de diseño.

Las reglas de diseño son una serie de parámetros (limitaciones) proporcionados por el fabricante de la PCB. La Comprobación de Reglas de Diseño permite establecer un conjunto de límites para anchos de pista, espaciado entre componentes, diámetros de vías, etc.