5 Návrh
5.4 Floor plan – nákres funkčních bloků na desce

Dalším krokem je kreslení desky se všemi součástkami. Musíte převést schématický výkres do výkresu desky plošných spojů. To je floor plan. Floor plan je výkres, který určuje blokově umístění součástek na prázdné desce plošných spojů před nakreslením vodivých drah [11].

Funkční bloky obvodů, jako jsou napájecí, vysokofrekvenční, digitální, analogové atd., by měly být uspořádány a umístěny do skupin, aby se minimalizovalo křížení signálu. Předběžný floor plan vám umožní zjistit, jaký je tok signálu mezi funkčními bloky a jak je nejlépe navrhnout. Například je vhodné seskupit co nejvíce části související s napájením, aby jejich signály nemusely procházet citlivými oblastmi vysokofrekvenčních obvodů.

Floor plan je výkres, který zobrazuje rámcové oblasti, ve kterých mají být funkční bloky obvodů umístěny na desku. Floor plan překlenuje mezeru mezi schématickým výkresem a fyzickým uspořádáním desky. To návrháři urychlí práci při rozvržení desky.