DHCPv6
Životní cyklus DHCPv6, zabezpečení

## Použitelnost adres

Přiřazené adresy jsou přidělovány na omezenou dobu.

V polovině doby pronájmu adresy musí klient zažádat o její prodloužení.

Všechny činnost DHCPv6 proceduře zahajuje obvykle klient. Nicméně, jsou situace, ve kterých server sám vyvolá DHCPv6 dialogu. Např. síťové změny, které vyžadují, aby se klienti nové situaci přizpůsobili.

## Zabezpečení

Někteří správci sítě mohou chtít zavést ověření zdroje a obsahu DHCPv6 zpráv. Např. klienti mohou být předmětem útoku typu DoS pomocí fiktivních serverů DHCPv6, nebo může neúmyslně dojít ke zmatečné konfiguraci vlivem existence více instancí jednoho DHCP serveru.

Klient, který požaduje ověření DHCPv6 komunikaci, vloží rozšiřující záhlaví "Authentication option" do zprávy Solicit. Server odpoví zprávou Advertise, ve které je povinně obsaženo záhlaví "Authentication option". Informace nesené v tomto rozšiřujícím záhlaví mohou být použity k spolehlivě identifikaci zdroje DHCPv6 zpráv a potvrzení, že obsah zprávy nebyl narušen.