Mobilní telekomunikační sítě
Úvod do problematiky

Vedle bezdrátových řešení suplujících pevné připojení lze v současnosti pro datovou komunikaci využít i rostoucích možností mobilních sítí. Mobilní sítě totiž vedle vlastní přístupové radiové části zahrnují i celou infrastrukturu sítě umožňující plošné poskytování služeb. Pro blízkou i vzdálenější budoucnost mají dnes význam výhradně digitální systémy.

Digitální mobilní sítě GSM představují druhou generaci mobilních systémů a lze je charakterizovat jako digitální buňkové mobilní radiotelefonní systémy.

Pro označení třetí generace mobilních systémů se používá zkratka UMTS. Jde o digitální systémy, které pracují v pásmu 2 GHz, a které sjednocují různé bezdrátové přístupové technologie používané v současnosti do jedné celistvé síťové infrastruktury, schopné nabídnout široký rozsah multimediálních služeb s garantovanou kvalitou.

Nastupující čtvrtá generace mobilních systémů je označována jako LTE-A. Je primárně zaměřena na další navyšování dostupné přenosové kapacity, a to především s ohledem na nárůst požadavků ze strany uživatelů, a dále na dosažení nízkých hodnot celkového zpoždění pro široké portfolio poskytovaných služeb.

Generace mobilních systémů
Generace | Název/Zkratka | Vlastnosti
1. generace (1980 až 1995) | NMT (Nordic Mobile Telephone); FIN, S, N, DK AMPS (Advanced Mobile Telephone System); USA TACS (Total Access Communication System); UK, IRL RADIOCOM 2000; FR | Analogové systémy Národní systémy HOVOR
2. generace (od roku 1992) | GSM (Global System for Mobile Communication) DAMPS (Digital AMPS), resp. IS136; USA PCS 1900 (Personal Communication System); USA PDC (Personal Digital Communication) GPRS (General Packet Radio Service); označovaný jako 2,5. generace EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution); označovaný jako 2,75. generace | Digitální systémy HOVOR + DATA
3. generace (od roku 2004) | CDMA 2000 (1×EV-DO, 1×EV-DV) UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) HSPA (High Speed Packet Access), HSPA+; označovaný jako 3,5. generace LTE (Long Term Evolution); označovaný jako 3,9. generace | MULTIMÉDIA
4. generace (prozatím není dostupná) | LTE-A (Long Term Evolution-Advanced) | MULTIMÉDIA