NGN
Základné charakteristiky NGN

Definície NGN, formulované štandardizačnými inštitúciami, určujú principiálne koncepcie NGN. Dôležitý je však pohľad na NGN a ich výhody zo širšieho aspektu. Za spomenutie stoja aspoň niektoré požiadavky na NGN, ktoré by takáto sieťová architektúra mala spĺňať [3]:

- Vysokokapacitný paketový prenos v rámci prenosovej infraštruktúry, avšak s možnosťou pripojiť existujúce i budúce siete (či už siete s prepínaním paketov, siete s prepínaním okruhov, spojovo, či nespojovo orientované, pevné aj mobilné).
- Oddelenie riadiacich funkcií od prenosových vlastností. Oddelenie poskytovania služieb od siete a zabezpečenie prístupu cez otvorené rozhrania a tým flexibilnú, otvorenú a distribuovanú architektúru.
- Podporu pre široké spektrum služieb a aplikácií s použitím mechanizmov založených na modulárnej a flexibilnej štruktúre stavebných blokov elementárnych služieb.
- Širokopásmové schopnosti pri dodržaní požiadaviek na kvalitu služieb QoS a transparentnosť. Mala by mať možnosť komplexného manažmentu siete. Rôzne typy mobility (používateľov, terminálov, služieb). Neobmedzený prístup používateľov k rôznym poskytovateľom služieb.
- Rôzne identifikačné schémy a adresovanie, ktoré môže byť preložené na cieľovú IP adresu za účelom smerovania v IP sieti. (Flexibilné adresovanie a identifikácia, autentifikácia).
- Konvergované služby medzi pevnými a mobilnými sieťami (taktiež konvergenciu hlasu, dát a videa). Rôzne kategórie služieb s potrebou rozdielnych QoS a tried služieb (CoS).
- Dodržanie regulačných požiadaviek ako napríklad núdzové volania a bezpečnostné požiadavky pri zachovaní ochrany osobných údajov.
- Lacnejšie a efektívnejšie technológie v porovnaní so súčasnými technológiami.