2 Systémy s vlnovým multiplexováním - CWDM a DWDM
2.2 Rastr CWDM a DWDM

Rastr (rozestup kanálů) u CWDM a DWDM systémů
Technologie | CWDM | DWDM – regionální sítě | DWDM – sítě s dlouhým dosahem
Počet kanálů (vlnových délek) | 4-16 | 32-80 | 80-160
Pásma | O, E, S, C, L | C, L | C, L, S
Rozestup kanálů | 20 nm a více (2500 GHz a více) | 0,8 nm, 100 GHz | 0,4 nm a méně – 0,2 nm nebo 0,1 nm, (50 GHz nebo méně)
Přenosová kapacita na kanál | 1,5 Gbit/s | 10 Gbit/s | 10-40 Gbit/s
Kapacita vlákna | 20-40 Gbit/s | 100-1000 Gbit/s | Desítky Tbit/s
Druh laseru | Nechlazené DFB nebo FP | Chlazené DFB | Chlazené DFB
Dosah | 50-80 km | 100 km | 1000 km
Cena | Nízká | Vysoká | Nejvyšší

Pracovní vlnové délky CWDM a DWDM – příkladové porovnání.